<서울구산초 그린스마트 미래학교 개축공사 설계공모 추가 안내>

안내내용: ‘설계공모 지침서’ 중 용적률 관련하여 A는 B(120%)를 준용하여 설계

※ 설계공모 지침서 중 1페이지 발췌

A

(전략)

1.2 사업개요

가. 위 치 :  서울특별시 은평구 서오릉로 15길 16

나. 대지면적 : 11,360.70㎡

다. 연면적 : 10,989.48㎡{(교사동 개축, 다목적강당 리모델링)±3%범위 내에서

조정 가능}

< 철거공사 >

구 분	범 위	면 적(㎡)	비 고
철거	교사동(본관동), 창고1,2,3	7,162.29
	소계	7,162.29

< 개축공사 >

구 분	범 위	연면적(㎡)	비 고
개축	교사동(본관동)	10,989.48	지하주차장 포함 일부 용적율산정용 연면적 제외
존치	다목적강당	1,726.80
	소계	12,716.28
연면적		12,716.28
용적율 산정용 연면적		9,887.00

라. 지역지구 : 제2종 일반주거지역

마. 건폐율/용적률 : 30% 이하 / 120% 이하 (현재 도시계획결정 이내)

바. 층 수 : 7층 이하의 규모로 계획

* 도시계획변경 중으로 확인하여 설계에 반영할 것(5층->7층)

(후략)

B