- 서울당서초등학교 체육관, 특별교실, 급식실 증축공사 설계공모 -

질의답변서

번호	‘질의 및 답변사항
1	질의	1. 설계지침서 10쪽, 위에서 6~9번째 줄까지의 내용에 따르면 ‘...학교 설립‧운영 규정’ 제5조에 따른 체육장의 면적을 확보하라고 서술하고 있는데, 해당 규정에 따르면 학생수 1,247명 기준으로 계산하면 4,294㎡가 당서초 체육장 면적 기준으로 나옵니다. 1.1. 규정에서 정한 체육장 면적은 실내체육장을 포함하는 것인지요?
	답변	☞ ‘고등학교 이하 각급 학교 설립‧운영 규정’ 제5조제2항에 따른 [별표 2]의 비고에 기재된 교내에 있는 실내체육시설 바닥면적에 대한 규정을 확인하시기 바랍니다.
	질의	1.2. 현재의 당서초 체육장 면적도 3,347,38㎡로서 기준에 미달하는데, 맞는 판단인지요?
	답변	☞ 당서초는 현재 체육장 기준면적 미달입니다.
	질의	1.3. 만일 1항의 기준이 실내체육장(지침면적 994㎡)을 포함한다고 하여도 3,300㎡를 실외에 확보하여야 해서 증축건물을 47.38㎡의 건축면적에 담아야 하므로 맞추기 어렵습니다. 이 체육장 면적기준을 맞추지 못한 출품작은 실격처리 되는지요?
	답변	☞ ‘고등학교 이하 각급 학교 설립‧운영 규정’ 제5조제2항에 따른 [별표 2]의 비고에 기재된 교내에 있는 실내체육시설 바닥면적에 대한 규정을 확인하시기 바랍니다. ☞ 실격 대상 작품은 ‘서울특별시교육청 건축 설계공모 운영 지침(2020.6.12.)’에 따릅니다.
	질의	2. 설계지침서 9쪽 ‘2) 라)’의 “의자 수납(자동 개폐장치 부착)”이란 무엇을 말하나요? 구체적인 설명을 부탁합니다.
	답변	☞ 무대는 일반적으로 체육관 바닥보다 높이 설치하므로, 무대와 바닥의 높이차를 이용하여 행사용 의자 보관을 위한 수납공간을 마련해 달라는 의미입니다. ☞ 수납공간에 의자를 넣을 경우, 의자의 하중으로 인해 수납공간 관리가 어려워 자동 개폐장치 부착을 표기한 것입니다. 다만, ‘자동 개폐장치’에 대한 세부내용은 실시설계 시 협의 가능하므로, 금번 설계공모안 작성 시에는 제출하지 않으셔도 무방합니다.
	질의	3. 설계지침서 11쪽 ‘2.3 설계규모와 스페이스 프로그램’ 표 관련입니다. 3.1. 이 표에서 특별교실 면적 1,988은 특별교실(1,080㎡), 시청각실(169㎡), 교사연구실(169㎡) 이 세 가지를 합한 면적보다 570㎡이 큽니다. 이 570㎡은 설계자가 임의로 사용할 수 있는 것인지요?
	답변	☞ 특별교실 면적 1,988㎡은 홀, 복도, 화장실 등 공용공간이 포함된 면적으로, 설계자의 의도대로 적절히 분배하여 사용하시면 됩니다.
	질의	3.2. 이 표에서 주차공간으로 지상주차면 20면을 확보하도록 되어 있는데, 현재보다 추가로 확보하라는 뜻인가요?
	답변	☞ 당해 사업 증축 규모에 대하여 ‘서울특별시 주차장 설치 및 관리 조례’에 따른 주차대수를 확보해 달라는 의미입니다.
	질의	4. 정문 위치를 옮겨도 되는지요?
	답변	☞ 설계공모지침서에 명기된 총 예정공사비 및 관련 법령 내에서 검토하여 주시기 바랍니다.