서울구산초등학교 그린스마트미래학교 개축공사

설계공모안 기술검토의견 공고

구분

검토 기준

위반작품 접수번호 및 위반사항

관련 법령

위반 여부

건폐율, 용적률 준수

(건폐율 30%, 용적률 120%)

-

-

건축물의 높이 제한 준수 여부

(층수제한 7층)

-

-

직통계단의 설치 기준 준수 여부

007

X8~9열에서 직통계단까지의 거리가 50m 초과 (지상4,5층)

대지 현황조건 준수 여부

(부지경계 임의조작 등, 잘못 작성한 경우 포함)

-

-

기타 사항

-

-

설계공모

지침서에서 요구한 사항을 과도하게 초과하거나 미달한 경우

기준 규모 준수

구분	기준 규모	제한범위
개축 교사동	10,989.48㎡	±3% (10,659.80㎡~11,319.16㎡)

006

개축교사동 면적에 지하공용면적(기계실 등)을 합산하지 않았으며, 합산 후 규모제한범위 초과

(계획규모: 11,502,73㎡, )

008

개축교사동 면적 규모제한범위 미달

(계획규모: 10,101.69㎡)

010

개축교사동 면적 규모제한범위 초과

(계획규모: 11,467.55㎡)

013

개축교사동 면적 규모제한범위 미달

(계획규모: 10,649.11㎡)

부지레벨에 대한 지침 준수 여부

-

-

부설주차장 설치 기준 준수 여부

(200㎡당 1대 이상)

-

-

공사 중 기존 교사동 사용에 대한 사항

012

기존 교사동 부분에 주차장을 계획하여 제시된 공사기간(30개월) 초과 예상

017

기존 교사동 부분에 주차장을 계획하여 제시된 공사기간(30개월) 초과 예상

예정공사비 범위 내 계획 여부

(예정공사비 금32,426,485,000원)

007

예정공사비 초과(33,884,667,000원)

스페이스 프로그램에 대한 지침 준수 여부

003

조리실이 외기에 면해 있지 않음

008

도서실 복층, 확장형 시청각실 계획에 대한 지침이 반영되지 않음

기타 사항

017

지상1층으로 계획된 부분이 지하층으로 판단됨

설계공모

일반 규정

위반 여부

제출도서 규격 위반 여부

007

쪽수 위반(기준 10쪽, 제출 11쪽)

익명성 준수 여부

-

-

※ 상기 기술검토의견의 심사 반영 여부는 설계공모심사위원회의 의결을 통해 결정함.

※ 관련사항 문의기한 : 2023. 5. 15.(월) 17:00까지